


Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D01
Utilajul, echipamentul tehnologic: Frigider
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	Alimentare: 230V
 Dimensiuni (LxAxH): 740x870x2050mm Dimensiuni camera (LxAxH): 600x630x1445mm Capacitate: 650L 
Temperatura: -5°/ +10°C
 Iluminare interioara 
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	









PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D02
Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat cu UV impotriva insectelor
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	aluminiu - putere 60W (trei lampi de 20W fiecare) - plasa de protectie pentru accidente - foloseste razele ultraviolete pentru atragerea insectelor zburatoare sensibile la lumina Sursa alimentare: 230V/50Hz.

Voltaj grila: 4500V.

Unghiul de propagare: 360º.

Suprafata de eficienta: 200mp.

Greutate: 4,9 kg..

Dimensiuni: 67,4x11,9x32,7 cm
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D03
Utilajul, echipamentul tehnologic: Cuptor electric cu accesorii
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	combi steamer, SelfCooking Control, Hi Density Control Efficient LevelControl, sistem Clima Plus CareControl, CleanJet - spalare automata Service Diagnose - System sonda de temperatura autorevers alimentare electrica 400 V, putere electrica 18,6 kW, dimensiuni 847x771x1042 mm,
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D04
Utilajul, echipamentul tehnologic: Aragaz
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	Cuptor gaz 4 arzatoare foc deschis arzatoare foc deschis putere arzatoare foc deschis 2 x 5.7 kW, 2 x 10 kW termocupla arzatoare aprindere piezoelectrica arzatoare 1 cuptor putere cuptor 8,5 kW aprindere piezoelectrica cuptor alimentare gaz putere gaz 31,4 kW greutate 214 kg volum 1,27 m³ dimensiuni 900x1100x860/900 h mm
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D05
Utilajul, echipamentul tehnologic: Plita electrica
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	de banc alimentare gaz putere gaz 14 kw greutate 108 kg volum 0.54 m3 dimensiuni 800x900x290 mm 
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D06
Utilajul, echipamentul tehnologic: Lavoar vase de bucatarie
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	2 cuve picurator dreapta suport deschis cu masca pe 3 laturi polita inferioara dimensiuni cuva 500x500x300mm margini inalte anti-picurare rebord cuva fono-absorbanta scurgere si supraplin otel inox finisaj scotch brite 1600x700x850mm
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D07
Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap frigorific
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	dublu 2 usi 1/1 inox capacitate 1300 l refrigerare ventilata exterior inox interior inox temperatura -2…+8ºC control electronic temperatura 6 rafturi dimensiuni 1314x845x2100 mm
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D08
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa de gatit
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	polita inferioara cadru ranforsat blat cu margini rotunjite picioare patrate 40x40 mm otel inox finisaj scoth brite 2000x600x850 mm
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D09
Utilajul, echipamentul tehnologic: Oale, tigai, capace, boluri, ustensile bucatarie, diverse dimensiuni etc.
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	Set oale din inox 18/10 cu capac de sticla. Setul contine: -oala 20 cm, 3,7 l cu capac - oala 24 cm, 5,8 l cu capac - oala 20 cm, 2,4 l cu capac - oala16 cm, 1,4 l fara capac. Material: inox 18/10.
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D10
Utilajul, echipamentul tehnologic: Tacamuri; farfurii; cani, pahare, si alte accesorii
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	Material Folosit: Oţel inoxidabil
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D11
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina de spalat vase
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	Masina de spalat vase incorporabila 10 Seturi, 6 Programe, 45 cm, Clasa A+, LED
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D12
Utilajul, echipamentul tehnologic: Rafturi depozitare inox
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	polite reglabile pline 4 polite finisaj scotch brite otel inox dimensiuni 2000x600x1800 mm
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D14
Utilajul, echipamentul tehnologic: Lavoar
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	Chiuveta inox industriala pentru spalat  oale de mari dimensiuni

- dimens. 1200x700 mm 

- cuva de mari dimensiuni 960x510x380 mm 

- margini ambutisate antipicurare 

- rebord 50 mm)
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D15
Utilajul, echipamentul tehnologic: Lavoarul bucatarului  
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	Spalatorul cu actionare la genunchi 

rebord

cuva colturi radiale

dimensiuni 400x400 mm

realizat din otel inox AISI 304
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D48
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina de spalat rufe
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	panou comanda M9 alimentare electrica 400 v greutate 209 kg cu incalzire electrica dimensiuni 737x878x1143 mm diametru scurgere 51 mm putere motor 1.5 kw numar total viteze 6 9 cicluri panou frontal si superior din otel inox capacitate 13.6 kg diametru tambur 610 mm adancime tambur 406 mm volum tambur 118 litri deschidere usa 364 mm rpm 542 / factor g 100
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D49
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masini de uscat rufe
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	panou comanda tip flex 20 de programe capacitate 13 kg diametru tambur 760 mm adancime tambur 540 mm volum tambur 250 litri diametru deschidere usa 600 mm putere totala 3.4 kw putere pompa de caldura 2.9 kw greutate 350 kg dimensiuni 795x1525x1680 mm
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D51
Utilajul, echipamentul tehnologic: Fier de calcat profesional
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	Putere:1750W

- 4 trepte de putere selectabile

- Capacitate rezervor de apa: 2,5 Litri 

- Talpa de calcare metalica inox

- Incalzire rapida in 45 secunde asigura abur continuu pentru 75 minute

- Temperatura abur 98 grade

- Led indicator pentru prezenta tensiunii

- Buton de curatare
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Obiectiv: MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INCLUSIV DOTARE, Loc. Susenii Bargaului, Com. Prundul bargaului, Jud. Bistrita Nasaud
Proiectant : SC CTB ARHITECTURA SRL, Cluj Napoca, jud. Cluj
Obiect: Dotari
Formular F5

FIŞĂ TEHNICĂ Nr. D52
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa de calcat profesionala
	nr.

crt.
	Specificatii tehnice impuse              

prin Caietul de sarcini                
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali                      
	
	

	
	Confectionata din metal de calitate, foarte rezistent, dotata cu o tava pentru fier stabila, o husa de vata rezistenta la caldura si abur, prelungitor, stativ rabatabil pentru asezarea hainelor calcate, de dimensiuni foarte mari, utila pentru calcatul hainelor, ideala pentru calcatul obiectelor mari: cearceafuri, lenjerii de pat si fete de masa.
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
	

	
	-certificat de garantie
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
	

	
	
	
	

	4
	Conditii de garantie si postgarantie
	
	

	
	-perioada de garantie min. 2 ani

-perioadă de postgaranţie, asigurând service regulat şi piese de schimb

-punerea în funcţiune prin service-ul firmei

-instruire personal de supraveghere pentru buna fucţionare a echipamentului
	
	

	5
	Condiţii cu caracter tehnic
	
	










PRECIZARE: 
Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 








Proiectant, 
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